|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара, работ, услуг** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Технические, функциональные характеристики** |
| **Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.)** | **Описание, значение** |
| **1.** | **Урна** **МФ 6.061****\\SLAVA\SharedDocs\Каталог готовое\МФ\МФ 4.02\МФ 4.02.jpg** | **Шт.**  | **1** |  |  |
| Высота от (мм) | 680 (± 10 мм) |
| Ширина (мм) | 420 (± 10мм) |
| Длина (мм) | 420 (± 10мм) |
| **Применяемые материалы:** |
| Каркас  | В кол-ве 1 шт, выполнен из металлической полосы толщиной не менее 4мм. |
| Брус | В кол-ве 16 шт, сечением не менее 40х90 мм. |
| Основание | Формованный бетон с рельефной наружной поверхностью. |
|  |  |  |  | Материалы | деревянные бруски должны быть выполнены из сосновой древесины, подвергнуты специальной обработке и сушке до мебельной влажности 7-10%, тщательно отшлифованы со всех сторон и покрашены в заводских условиях профессиональными двух компонентными красками. Металл покрашен полимерной порошковой краской. Заглушки пластиковые, цветные. Все метизы оцинкованы. |